![C:\Users\Georg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\GISFVYSD\scissors-310134_960_720[1].png]()

A



**Bauanleitung für den Schichtvulkan:**

1. Das Teil auf dem anderen Blatt entlang der durchgezogenen Linie ausschneiden. Hier auf diesem Blatt nur das Stück mit der Anleitung wegschneiden.
2. Die Magmakammer, den Krater, den Nebenkrater, alle Lavaströme und den Schlot rot ausmalen (auch die beiden Hälften des Schlotes, die auf dem anderen Blatt sind).
3. Entlang der gestrichelten Linien falten. (Lasche „A“ muss nach vorne gefaltet werden, alle anderen nach hinten.) Auch das Falten an der jüngsten (obersten) Ascheschicht nicht vergessen.
4. Klebe die Lasche A hinten auf das gegenüberliegende Teil, so dass die beiden Hälften des Wortes „Schlot“ genau zusammenpassen.
5. Bestreiche nun die Laschen an der Unterseite des Vulkankegels mit Kleber (am besten Flüssigkleber) und drücke den Vulkan vorsichtig auf die Grundplatte.
6. Bestreiche zuletzt die Laschen oben an der Vulkanöffnung mit Kleber, platziere das (rote) Teil für den Krater in der richtigen Position und klebe es fest.

![C:\Users\Georg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\GISFVYSD\scissors-310134_960_720[1].png]()

**Asche**

**Lavagestein**

**Schichtvulkan**

Auf diese Form wird der Schichtvulkan aufgeklebt.

Schlot

**Magma-kammer**